**Valgjärve Külamaja Raamatukogu mööbel**

**Tehniline kirjeldus**

Kanepi Vallavalitsus soovib tellida vastvalmivasse külamajja Valgjärvel, Kanepi vallas, Põlvamaal raaamatukogu mööblit.

1. **Raamaturiiul 250x800 mm, h-2000 mm –** 45 tk

- Viis (5) riiulivahet kõrgusega 350 mm,

- Materjal melamiin Kask/vaher kant 2,0 ABS,

- Kõik riiulite küljed kanditud,

- Riiuli horisontaalsed pinnad 22 mm, vertikaalsed 16 mm,

- riiulite taga vertikaalne tugipind, kõrgusega 120 mm mis annaks võimaliku jäikuse ja välistaks läbipainduvuse,

- Riiulitel metalljalad h-100 mm, roostevaba teras.

- Riiulid konstrueerida selliselt, et oleks võimalik ühendada mooduliteks koos selgadega ja külgedega, samas võimalik ka seinakinnitusega.



1. **Raamaturiiul lastele250x800 h-1620** – 4tk

**-** neli (4) riiulivahet kõrgusega 350 mm,

**-** Materjal melamiin Kask/vaher kant 2,0 ABS,

**-** Kõik riiulite küljed kanditud,

**-** Riiuli horisontaalsed pinnad 22 mm, vertikaalsed 16 mm,

**-** Riiulite taga vertikaalne tugipind, kõrgusega 120 mm mis annaks võimaliku jäikuse ja välistaks läbipainduvuse,

- Riiulitel metalljalad h-100 mm, roostevaba teras.

- Riiulid konstrueerida selliselt, et oleks võimalik ühendada mooduliteks koos selgadega ja külgedega, samas võimalik ka seinakinnitusega.

Pilt, millel on kujutatud riiulid, riiul, disain, raamaturiiul

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

1. **Teeninduslett mahus 3100x2300 mm**. 1 komplekt

- Seina ääres kolm kappi kaustadele 800x380 h-700 mm,

- kaetud ühise tööpinnga 25x400x2400, Tööpind 3 osaline, ühendatud nurga all,

- Laua all ruumi poole katte kilbid h-600 mm.

- Laudadel metallist torujalad d-50 mm.

- Laual paremal pinnal riiul 200x1000, h-500 mm, ühe vertikaalse ja horisontaalse pinnaga.


- Laua all kaks sahtliboksi ratastel, 440x600 h-610 mm, nelja sahtliga. Sahtlid kasevineerist, teleskoop liuguritel.

- Ülemised sahtlid lukustatavad.

- Kõik tööpinnad kõrgsurve laminaat, 26 mm kask/vaher, kant 2,0 ABS,

- korpus ja uksed melamiin 16 mm kask/vaher, kant 2,0 mm,

- Kapiuksed lükandustega (joonisel on kapiuksed ettepooleavatavad, nende asemel lükanduksed). Metalljalad h-100 mm roostevabast terasest.

Pilt, millel on kujutatud disain, illustratsioon

Kirjeldus on genereeritud automaatselt ega pruugi sobida

1. **Riidenagi seinale koos pingiga.** 1 komplekt 5,6 jooksevmeetri ulatuses

- Nagi 500x800x270 mm, seinale kinnitusega, lisaks mütsiriiul,

- riidekonksud roostevaba teras 9 tk,

- Pink 400x800 h-450 mm. Pingiplaat kõrgsurve laminaad kask/ vaher kant 2,0 ABS

- Muu korpus melamiin kask/vaher, kant melamiin, Konstruktsioon peab tagama pingi jäikuse.

- Pingi jalaseade kapron.

- Nagid ja pingid moodustavad ruumi seinas 7 ühikulise komplekti 5,6 jm.

Pilt, millel on kujutatud mööbel, disain, laud, illustratsioon

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

Kogu mööbli eskiisjoonised enne lõplikku tootmist kooskõlastada tellijaga.

Mööbli tarneaeg: 2 kuud.

Garantii 3a.

Mööbli tarnimis- ja paigalduskoht: Valgjärve külamaja, Kanepi vald, Põlvamaa.

**Kogu mööblile tuleb hinna sees pakkuda transporti, kokkumonteerimist ja paigaldust.**

Tehnilises kirjelduses viidatud tootemargid palume lugeda koos sõnastusega „või samaväärne“.

Lepingu maksetingimused: 100% peale mööbli tarnimist, kokkumonteerimist ja paigaldust peale üleandmis-vastuvõtu akti allkirjastamist lepingupoolte vahel.

Küsimused tehnilise kirjelduse sisu osas palume esitada Peep Potterile: [peep.potter@kanepi.ee](mailto:peep.potter@kanepi.ee), tel: 5560 5720.